|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ BKM HOLDING (БЕЛКОММУНМАШ)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ЭЛЕКТРОБУСЫ 3 и 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ** | | https://o.remove.bg/downloads/3e1265fd-3a03-4514-af22-c483a66f7413/image-removebg-preview.png**МОДЕЛИ 3-го ПОКОЛЕНИЯ** | | | | | | | https://o.remove.bg/downloads/e33597ab-8ffa-49ab-bf18-137148905286/image-removebg-preview.png**МОДЕЛИ 4-го ПОКОЛЕНИЯ** | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | |
| **Параметры** | | **МОДЕЛЬ E390** | | **МОДЕЛЬ E321** | | | **МОДЕЛЬ**  **E333** | | **МОДЕЛЬ E490** | | | **МОДЕЛЬ Е420** | | | **МОДЕЛЬ**  **E433** |
| **Длина, м** | | 9,5 | | 12,5 | | | 18,75 | | 9,5 | | | 12,2 | | | 18,75 |
| **Пассажировмести-**  **мость, чел.** | | 80 | | 88 | | | 153 | | 80 | | | 87 | | | 153 |
| **Мест для сидения** | | 21 | | 30 | | | 45 | | 21 | | | 27 | | | 38 |
|  | | **Суперконденсатор** | | | | | | | | | | | | | |
| **Время зарядки при остатке 30%, мин** | | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | |
| **Автономный ход, км** | | 25 | | 20 | | | 15 | | 25 | | | 20 | | | 15 |
| **Емкость накопителя, кВт** | | 34 | | | | | | | 34 | | | | | | |
|  | | **Литиевая батарея** | | | | | | | | | | | | | |
| **Время зарядки при остатке 30%, мин** | | 180 | | | | | | | 180 | | | | | | |
| **Автономный ход, км** | | 210 | | 160 | | | 120 | | 210 | | | 160 | | | 120 |
| **Емкость накопителя, кВт** | | 167 | | | | | | | 183 | | | | | | |
| **Срок службы накопителя, цикл** | | 20 000 | | | | | | | 20 000 | | | | | | |
| **ТРОЛЛЕЙБУСЫ 3 и 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ** | | **МОДЕЛИ 3-го ПОКОЛЕНИЯ** | | | | | | | https://o.remove.bg/downloads/babe9aa5-d4aa-41f5-9e4f-69bbf7e12307/image-removebg-preview.png**МОДЕЛИ 4-го ПОКОЛЕНИЯ** | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | |
| **Параметры** | | **МОДЕЛЬ 321** | | | | **МОДЕЛЬ 333** | | | **МОДЕЛЬ 420** | | | | **МОДЕЛЬ 433** | | |
| **Длина, м** | | 12,5 | | | | 18,75 | | | 12,5 | | | | 18,75 | | |
| **Максимальная масса, кг** | | 18 000 | | | | 28 000 | | | 18 000 | | | | 28 000 | | |
| **Мощность электродвигателя, кВт** | | 150 | | | | 180 | | | 150 | | | | 180 | | |
| **Автономный ход**  **до 1 км** | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| **Пассажировмести-мость, чел** | | 105 | | | | 170 | | | 102 | | | | 165 | | |
| **Мест для сидения** | | 35 | | | | 45 | | | 31 | | | | 43 | | |
| **Автономный ход**  **до 20 \* км** | | **Суперконденсатор** | | | | | | | | | | | | | |
| **Время зарядки от зарядной стации на конечном пункте, мин** | | 12 | | | | 15 | | | 12 | | | | 15 | | |
| **Время зарядки при динамической зарядке от контактной сети, мин** | | 35 | | | | 45 | | | 35 | | | | 45 | | |
| **Пассажировмести-мость, чел** | | 99 | | | | 164 | | | 98 | | | | 159 | | |
| **Мест для сидения** | | 30 | | | | 45 | | | 27 | | | | 38 | | |
| **Емкость накопителя, кВт\*ч** | | 34 | | | | | | | 34 | | | | | | |
|  | | **Литиевая батарея** | | | | | | | | | | | | | |
| **Пассажировмести-мость, чел** | | 88 | | | | 156 | | | 95 | | | | 146 | | |
| **Мест для сидения** | | 30 | | | | 45 | | | 25 | | | | 37 | | |
| **Емкость накопителя, кВт\*ч** | | 115 | | | | 137 | | | 115 | | | | 137 | | |
| *\* по желанию заказчика автономный ход троллейбуса может быть увеличен* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ТРАМВАИ** | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Параметры** | | **МОДЕЛЬ**  **802** | | | **МОДЕЛЬ**  **845** | | | **МОДЕЛЬ**  **84500К** | | **МОДЕЛЬ**  **856** | | | | **МОДЕЛЬ**  **85600М** | |
| **Автономный ход** | | **До 1 км** | | | | | | | | | | | | | |
| **Длина, м** | | 15,6 | | | 28,2 | | | | | 33,2 | | | | | |
| **Максимальная масса, кг** | | 30 600 | | | 58 500 | | | 57 792 | | 62 360 | | | | 63 500 | |
| **Мощность электродвигателя, кВт** | | 50 x 4 | | | 50 х 6 | | | | | 50 х 6 | | | | | |
| **Пассажировмести-**  **мость, чел** | | 165 | | | 343 | | | 334 | | 314 | | | | 330 | |
| **Мест для сидения** | | 28 | | | 60 | | | 56 | | 66 | | | | 56 | |
| **Масса снаряженного, кг** | | 19 300 | | | 35 080 | | | | | 38 750 | | | | 39 400 | |
| **Автономный ход (опционально)** | | **До 5 км** | | | | | | | | | | | | | |
| **Возможность оборудования** | |  | | | ✔️ Галочка эмодзи — Значение, Скопировать | | | | | ✔️ Галочка эмодзи — Значение, Скопировать | | | | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Контакты:** | **+7 495 730 75 12 доб. 118** | **городской** |
|  | **+7 925 496 60 80** | **моб. | Бобров Константин** |

**• Официальный представитель АО «Белкоммунмаш»**

**• Реализуем технику по белорусской программе субсидирования:**

**льготный лизинг / кредит**

**• Имеем собственную сервисно-техническую базу и склад запчастей**

**• Дистанционное оформление документов, в т.ч. на лизинг. Постановка на учет в ГИБДД**

**• Гарантия завода изготовителя**